Настройка SIP транка Asterisk

domain – домен из ЛК ВАТС.

myuser – имя sip пользователя

passwd – пароль

Пример канала в sip.conf

Trunk Name

host=domain

type=friend

context=scts

username= myuser

secret=passwd

fromuser= myuser

fromdomain=domain

nat=yes

qualify=no

insecure=port,invite

disallow=all

allow=alaw

canreinvite=no

dtmfmode=rfc2833

allow=alaw&ulaw

Строка регистрации:

register string:  = myuser: passwd @domain / myuser